
	 水  质  信  息

检测单位：高平市清泉水质检测有限公司                                 检测日期：2026.07

	采样地点
	高平市清泉供水有限公司二水厂与三水厂对接口
	高平市清泉供水有限公司一水厂与三水厂对接口
	山西神农城乡供水有限公司三水厂（出厂水）

	检验项目
	标准值
	检验值
	检验值
	检验值

	色度（铂钴色度单位）
	15
	＜5
	＜5
	＜5

	浑浊度（散射浑浊度单位）（NTU）
	1
	0.48
	0.78
	0.38

	肉眼可见物
	无
	无
	无
	无

	臭和味
	无异臭、异味
	无
	无
	无

	高锰酸盐指数（以O2计）(mg/L)
	3
	2.18
	2.22
	2.21

	游离氯 (mg/L)
	出厂水：≥0.3≤2

管网水：≥0.05≤2
	0.09
	0.09
	0.30

	菌落总数 (CFU/mL)
	100
	0
	1
	20

	总大肠菌群(MPN/100mL)
	不应检出
	未检出
	未检出 
	未检出 

	大肠埃希氏菌(MPN/100mL)
	不应检出
	未检出
	未检出
	未检出
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	采样地点
	高平市清泉供水有限公司二水厂与三水厂对接口
	高平市清泉供水有限公司一水厂与三水厂对接口
	山西神农城乡供水有限公司三水厂（出厂水）

	检验项目
	标准值
	检验值
	检验值
	检验值

	pH
	6.5—8.5
	8.02
	7.68
	7.92

	氨（以N计）（mg/L）
	0.5
	0.14
	0.33
	0.23

	溶解性总固体（mg/L）
	1000
	467
	465
	433

	铁（mg/L）
	0.3
	＜0.1
	0.18
	＜0.1

	锰（mg/L）
	0.1
	＜0.1
	＜0.1
	＜0.1

	铜（mg/L）
	1.0
	＜0.1
	＜0.1
	＜0.1

	锌（mg/L）
	1.0
	＜0.1
	＜0.1
	＜0.1

	铬（六价）（mg/L）
	0.05
	＜0.004
	＜0.004
	＜0.004

	镉（mg/L）
	0.005
	＜0.0005
	＜0.0005
	＜0.0005

	铅（mg/L）
	0.01
	＜0.0025
	＜0.0025
	＜0.0025

	总硬度（以CaCO3计）（mg/L）
	450
	288
	284
	278
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	采样地点
	高平市清泉供水有限公司二水厂与三水厂对接口
	高平市清泉供水有限公司一水厂与三水厂对接口
	山西神农城乡供水有限公司三水厂（出厂水）

	检验项目
	标准值
	检验值
	检验值
	检验值

	铝（mg/L）
	0.2
	＜0.008
	0.017
	＜0.008

	汞（mg/L）
	0.001
	＜0.0001
	＜0.0001
	＜0.0001

	砷（mg/L）
	0.01
	＜0.001
	＜0.001
	＜0.001

	氯化物（mg/L）
	250
	21.0
	20.9
	21.3

	氟化物（mg/L）
	1.0
	0.40
	0.37
	0.39

	硝酸盐（以N计）（mg/L）
	10
	4.60
	4.62
	4.73

	氰化物（mg/L）
	0.05
	＜0.002
	＜0.002
	＜0.002

	三氯甲烷（mg/L）
	0.06
	0.0374
	0.0401
	0.0241

	二氯乙酸（mg/L）
	0.05
	0.011
	0.012
	＜0.01

	三氯乙酸（mg/L）
	0.1
	＜0.01
	＜0.01
	＜0.01

	硫酸盐（mg/L）
	250
	88.8
	81.1
	82.4
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	采样地点
	高平市清泉供水有限公司二水厂与三水厂对接口
	高平市清泉供水有限公司一水厂与三水厂对接口
	山西神农城乡供水有限公司三水厂（出厂水）

	检验项目
	标准值
	检验值
	检验值
	检验值

	总α放射性（Bq/L）
	0.5（指导值）
	0.042
	0.031
	0.037

	总β放射性（Bq/L）
	1（指导值）
	0.030
	0.042
	＜0.03

	氯酸盐（mg/L）
	0.7
	0.12
	0.11
	0.11

	二氯一溴甲烷（mg/L）
	0.06
	0.0163
	0.0152
	0.0131

	一氯二溴甲烷（mg/L）
	0.1
	0.00400
	0.00337
	0.00368

	三溴甲烷（mg/L）
	0.1
	＜0.001
	＜0.001
	＜0.001

	三卤甲烷
	1
	0.94
	0.96
	0.66

	注：

三卤甲烷的结果为三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的实测浓度与其各自限值的比值之和，其标准限值为1。
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	管网水抽检水质信息

检测单位：高平市清泉水质检测有限公司                                 检测日期：2026.07

	管网水取水点（百迪能源）
	管网水取水点（高铁新区）

	检验项目
	标准值
	检验值
	检验项目
	标准值
	检验值

	色度（铂钴色度单位）
	15
	＜5
	色度（铂钴色度单位）
	15
	＜5

	浑浊度（散射浑浊度单位）（NTU）
	1
	0.46
	浑浊度（散射浑浊度单位）（NTU）
	1
	0.61

	肉眼可见物
	无
	无
	肉眼可见物
	无
	无

	臭和味
	无异臭、异味
	无
	臭和味
	无异臭、异味
	无

	高锰酸盐指数（以O2计）(mg/L)
	3
	2.17
	高锰酸盐指数（以O2计）(mg/L)
	3
	2.02

	游离氯 (mg/L)
	≥0.05≤2
	0.05
	游离氯 (mg/L)
	≥0.05≤2
	0.05

	菌落总数 (CFU/mL)
	100
	3
	菌落总数 (CFU/mL)
	100
	0

	总大肠菌群(MPN/100mL)
	不应检出
	未检出
	总大肠菌群(MPN/100mL)
	不应检出
	未检出

	大肠埃希氏菌(MPN/100mL)
	不应检出
	未检出
	大肠埃希氏菌(MPN/100mL)
	不应检出
	未检出
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	管网水取水点（百迪能源）
	管网水取水点（高铁新区）

	检验项目
	标准值
	检验值
	检验项目
	标准值
	检验值

	pH
	6.5—8.5
	8.02
	pH
	6.5—8.5
	7.88

	氨（以N计）（mg/L）
	0.5
	0.20
	氨（以N计）（mg/L）
	0.5
	0.20

	溶解性总固体（mg/L）
	1000
	513
	溶解性总固体（mg/L）
	1000
	468

	铁（mg/L）
	0.3
	＜0.1
	铁（mg/L）
	0.3
	＜0.1

	锰（mg/L）
	0.1
	＜0.1
	锰（mg/L）
	0.1
	＜0.1

	铜（mg/L）
	1.0
	＜0.1
	铜（mg/L）
	1.0
	＜0.1

	锌（mg/L）
	1.0
	＜0.1
	锌（mg/L）
	1.0
	＜0.1

	铬（六价）（mg/L）
	0.05
	＜0.004
	铬（六价）（mg/L）
	0.05
	＜0.004

	镉（mg/L）
	0.005
	＜0.0005
	镉（mg/L）
	0.005
	＜0.0005

	铅（mg/L）
	0.01
	＜0.0025
	铅（mg/L）
	0.01
	＜0.0025

	总硬度（以CaCO3计）/（mg/L）
	450
	284
	总硬度（以CaCO3计）/（mg/L）
	450
	298
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	管网水取水点（百迪能源）
	管网水取水点（高铁新区）

	检验项目
	标准值
	检验值
	检验项目
	标准值
	检验值

	铝（mg/L）
	0.2
	0.012
	铝（mg/L）
	0.2
	＜0.008

	汞（mg/L）
	0.001
	 ＜0.0001
	汞（mg/L）
	0.001
	＜0.0001

	砷（mg/L）
	0.01
	＜0.001
	砷（mg/L）
	0.01
	＜0.001

	氯化物（mg/L）
	250
	21.1
	氯化物（mg/L）
	250
	20.9

	氟化物（mg/L）
	1.0
	0.39
	氟化物（mg/L）
	1.0
	0.42

	硝酸盐（以N计）（mg/L）
	10
	4.66
	硝酸盐（以N计）（mg/L）
	10
	4.55

	氰化物（mg/L）
	0.05
	＜0.002
	氰化物（mg/L）
	0.05
	＜0.002

	三氯甲烷（mg/L）
	0.06
	0.0342
	三氯甲烷（mg/L）
	0.06
	0.0350

	总α放射性（Bq/L）
	0.5（指导值）
	0.043
	总α放射性（Bq/L）
	0.5（指导值）
	0.072

	总β放射性（Bq/L）
	1（指导值）
	0.033
	总β放射性（Bq/L）
	1（指导值）
	0.043

	硫酸盐（mg/L）
	250
	81.5
	硫酸盐（mg/L）
	250
	98.0
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	管网水取水点（百迪能源）
	管网水取水点（高铁新区）

	检验项目
	标准值
	检验值
	检验项目
	标准值
	检验值

	氯酸盐（mg/L）
	0.7
	0.13
	氯酸盐（mg/L）
	0.7
	0.12

	二氯乙酸（mg/L）
	0.05
	＜0.01
	二氯乙酸（mg/L）
	0.05
	＜0.01

	三氯乙酸（mg/L）
	0.1
	＜0.01
	三氯乙酸（mg/L）
	0.1
	＜0.01

	二氯一溴甲烷（mg/L）
	0.06
	0.0142
	二氯一溴甲烷（mg/L）
	0.06
	0.0148

	一氯二溴甲烷（mg/L）
	0.1
	0.00342
	一氯二溴甲烷（mg/L）
	0.1
	0.00388

	三溴甲烷（mg/L）
	0.1
	＜0.001
	三溴甲烷（mg/L）
	0.1
	＜0.001

	三卤甲烷
	1
	0.85
	三卤甲烷
	1
	0.87

	注：

三卤甲烷的结果为三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的实测浓度与其各自限值的比值之和，其标准限值为1。



