**附件1**

**米山镇劳动密集型企业消防安全专项整治排查情况表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 |  | 员工人数 |  |
| 地址 |  | 统一社会信用代码/组织机构代码 |  |
| 消防安全责任人 |  | 联系方 式 |  |
| 企业类型 |  | 建筑数量 |  | 总建筑面积 |  |
| 重点整治内容 | 是否存 在问题 | 具体隐患问题 |
| 违规改变使用性质。 | □是□否 |  |
| 企业厂房、库房、员工集体宿舍违规采用易燃可燃芯 材彩钢板搭建，违规使用聚氨酯泡沫等易燃可燃材料 装修或者作隔热保温层。 | □是□否 |  |
| 建筑防火间距、防火防烟分区设置不符合国家标准， 占用防火间距、擅自改变防火分区。 | □是口否 |  |
| 消防设施设置不符合国家标准，消防设施、器材、消 防安全标志未保持完好有效。 | □是□否 |  |
| 疏散通道、安全出口、消防车通道不畅通，设置影响 疏散逃生和灭火救援的防盗窗(网)、广告牌等障碍 物 。 | □是□否 |  |
| 涉及分租、转租的，未明确各方消防安全管理责任。 | □是□否 |  |
| 电器产品、燃气用具的安装、使用及其线路、管路的 设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和 管理规定。 | □是□否 |  |
| 违规用火、用电、用气、用油。 | □是□否 |  |
| 动火用焊未履行审批手续，人员未持证上岗，现场未 落实消防安全防护措施。 | □是□否 |  |
| 违规住人或违规设置住宿与生产储存经营合用场所。 | □是□否 |  |
| 未落实消防安全主体责任，未开展防火检查巡查和应 急疏散演练。 | □是□否 |  |
| 采用液氨制冷的企业，氨设备和管道的设置和管理不 符合国家标准。 | □是□否 |  |
| 说明：“企业类型”填写制鞋、制衣、纺织、玩具、食品加工、家具木材加工、物流仓储等。 |