附件3

全市深入推进打通消防“生命通道”工作统计表

填报单位： 填报时间： 年 月 日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排查社会单位（场所）总数（个） | | 排查人员密集场所（个） | | | | 排查居民住宅（个） | | 排查其他场所（个） | | | | 组织培训（人） | | 警示约谈  （人次） | | | 发放宣传资料（份） | | | 挂牌重大火灾隐患（家） | | | 媒体曝光（次） | | 群众举报 | | | | | | | | | |
| 接受群众举报数量（起） | | | | 核查属实（起） | | | 奖励（元） | | |
|  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | | |  | | |  | | |
| 发现隐患问题总数（个） | 整改隐患问题总数（个） | | 未按有关规定划设消防车通道标志标线，设置警示牌，并定期维护，确保鲜明醒目 | | 消防车通道的净宽度、净空高度和转弯半径不符合规定;消防车通道违法停放车辆，违章搭建构筑物或者设置摊位，违法设置铁桩、石墩、水泥墩、限高杆、架空管线等固定障碍物 | | | | 占用、堵塞或封闭、锁闭疏散通道、安全出口 | | 平时需要控制人员随意出入的安全出口、疏散门或设置门禁系统的疏散门，未能保证火灾时从内部直接向外推开，未在门上设置“紧急出口”标识和使用提示 | | | 公共疏散门采用向疏散方向开启的平开门，违规采用推拉门、卷帘门、吊门、转门或折叠门 | | | 未按要求设置消防安全疏散指示标志、应急照明灯等设施，为保持完好有效 | | | 人员密集场所违规设置影响疏散逃生和灭火救援的防盗窗(网)、广告牌等障碍物 | | | 疏散通道、安全出口、楼梯间违规停放电动自行车或者给电动自行车充电 | | 标线标志施划小区（个） | | 设置禁停标志、路面警示标志（处） | | 设置警示标牌（个） | | 清理占道摊位（个） | 拆除违章建构筑物（平方米） | | 清理占道车辆（辆） |
| **隐患数** | **整改数** | **隐患数** | | **整改数** | | **隐患数** | **整改数** | **隐患数** | | **整改数** | **隐患数** | **整改数** | | **隐患数** | **整改数** | | **隐患数** | **整改数** | | **隐患数** | **整改数** |
|  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  |
| 镇消防站 | | | | | | | | | | | | | | | | 公安派出所 | | | | | | | | 乡镇综合执法队 | | | | | | | | | | |
| 检查单位数 | 督改隐患数 | | | 下发责令改正通知书(份) | | | 罚款（元） | | 临时查封（家） | | 开展熟悉演练（家） | | 当场督改“生命通道”隐患问题(处) | | | 排查单位数 | 整改隐患数 | | 下发处罚决定书（份） | | | 罚款（元） | | 排查单位数 | | 整改隐患数 | | 下发处罚决定书（份） | | 罚款（元） | | | 警告（人次） | |
|  |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  |  | |  | |  | | |  | |  | |

备注：1.此表由各村各单位填报，报镇安监站汇总。2.该表格数据为累计数据，请各填报单位按工作进度持续增加更新